ЗМІСТ
Update field in Word.


1 [bookmark: CadEE_Target_1]Розрахунок опору паропроникненню огороджуючої конструкції згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.6-192:2013.
1.1 [bookmark: CadEE_Target_2]Розрахунок опору паропроникненню. Цегляна стіна з мінеральною ватою. 
Визначимо опір паропроникненню фрагменту конструкції згідно з вимогами ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013. 
1.1.1 [bookmark: CadEE_Target_3]Опис конструкції. Загальна товщина конструкції складає 0.595 м. Кількість шарів конструкції - 5.  Шар №1 Розчин складний (пісок, вапно, цемент) та товщиною 0.020 м.  Шар №2 Кладка з цегли керамічної повнотілої звичайної на цементно-піщаному розчині з густиною 1800 кг/м3 та товщиною 0.380 м.  Шар №3 Розчин цементно-піщаний та товщиною 0.010 м.  Шар №4 Мінеральна вата (базальтове волокно) з густиною 150 кг/м3 та товщиною 0.180 м.  Шар №5 Розчин цементно-піщаний та товщиною 0.005 м. 
[image: ]
[bookmark: CadEE_Target_4]Рисунок 1.1. Розріз огороджувальної конструкції
1.1.2 [bookmark: CadEE_Target_5]Розрахункові характеристики матеріалів конструкції визначаємо згідно з додатком А ДСТУ 9191:2022.
1.1.3 [bookmark: CadEE_Target_6]Опір теплопередачі Rs огороджуючої конструкції визначено згідно з формулою ([посилання недоступне: 4002]). Коефіцієнти тепловіддачі визначено згідно з формулою ([посилання недоступне: 4001])
1.1.4 [bookmark: CadEE_Target_7]Визначимо опір теплопередачі в площинах на межі шарів: 

	
	
	[bookmark: CadEE_Target_9](1)


де d1 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λр1 - розрахункова теплопровідність матеріалу шару, див. п. 1.

	
	
	[bookmark: CadEE_Target_11](2)


де d1, λр1 - те саме, що у формулі (1); d2 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λр2 - розрахункова теплопровідність матеріалу шару, див. п. 1.

	
	
	[bookmark: CadEE_Target_13](3)


де d1, λр1 - те саме, що у формулі (1); d2, λр2 - те саме, що у формулі (2); d3 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λр3 - розрахункова теплопровідність матеріалу шару, див. п. 1.

	
	
	[bookmark: CadEE_Target_15](4)


де d1, λр1 - те саме, що у формулі (1); d2, λр2 - те саме, що у формулі (2); d3, λр3 - те саме, що у формулі (3); d4 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λр4 - розрахункова теплопровідність матеріалу шару, див. п. 1.

	
	
	[bookmark: CadEE_Target_17](5)


де d1, λр1 - те саме, що у формулі (1); d2, λр2 - те саме, що у формулі (2); d3, λр3 - те саме, що у формулі (3); d4, λр4 - те саме, що у формулі (4); d5 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λр5 - розрахункова теплопровідність матеріалу шару, див. п. 1.
1.1.5 [bookmark: CadEE_Target_18]Визначимо опори паропроникненню кожного шару і конструкції в цілому згідно з формулами (3), (4) ДСТУ Б В.2.6-192:2013. Коефіцієнт паропроникності беремо згідно з табл. А.1 ДСТУ 9191:2022

	
	
	[bookmark: CadEE_Target_20](6)


де d1 - те саме, що у формулі (1); δ1 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1.

	
	
	[bookmark: CadEE_Target_22](7)


де d1 - те саме, що у формулі (1); δ1 - те саме, що у формулі (6); d2 - те саме, що у формулі (2); δ2 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1.

	
	
	[bookmark: CadEE_Target_24](8)


де d1 - те саме, що у формулі (1); δ1 - те саме, що у формулі (6); d2 - те саме, що у формулі (2); δ2 - те саме, що у формулі (7); d3 - те саме, що у формулі (3); δ3 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1.

	
	
	[bookmark: CadEE_Target_26](9)


де d1 - те саме, що у формулі (1); δ1 - те саме, що у формулі (6); d2 - те саме, що у формулі (2); δ2 - те саме, що у формулі (7); d3 - те саме, що у формулі (3); δ3 - те саме, що у формулі (8); d4 - те саме, що у формулі (4); δ4 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1.

	
	
	[bookmark: CadEE_Target_28](10)


де d1 - те саме, що у формулі (1); δ1 - те саме, що у формулі (6); d2 - те саме, що у формулі (2); δ2 - те саме, що у формулі (7); d3 - те саме, що у формулі (3); δ3 - те саме, що у формулі (8); d4 - те саме, що у формулі (4); δ4 - те саме, що у формулі (9); d5 - те саме, що у формулі (5); δ5 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1.
[bookmark: CadEE_Target_29]Таблиця №1.1. Характеристики матеріалів шарів конструкції
	№
	Назва шару
	Товщина,
	Теплопровідність λ,
	Тепловий опір R
	Коеф. паропроникності δ
	Опір паропроникненню Re

	
	
	(м)
	Вт/(м*K)
	(м²K)/Вт
	мг/(м*год*Па)
	м2*год*Па/мг

	1
	Розчин складний (пісок, вапно, цемент)
	0.02
	0.7
	0.02857
	0.098
	0.2041

	2
	Кладка з цегли керамічної повнотілої звичайної на цементно-піщаному розчині ρ=1800 кг/м3
	0.38
	0.7
	0.571
	0.11
	3.659

	3
	Розчин цементно-піщаний
	0.01
	0.76
	0.585
	0.09
	3.77

	4
	Мінеральна вата (базальтове волокно) ρ=150 кг/м3
	0.18
	0.048
	4.335
	0.38
	4.243

	5
	Розчин цементно-піщаний
	0.005
	0.76
	4.341
	0.09
	4.299



1.1.6 [bookmark: CadEE_Target_30]Опір паропроникненню конструкції в цілому:
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_31](11)


де d1 - те саме, що у формулі (1); δ1 - те саме, що у формулі (6); d2 - те саме, що у формулі (2); δ2 - те саме, що у формулі (7); d3 - те саме, що у формулі (3); δ3 - те саме, що у формулі (8); d4 - те саме, що у формулі (4); δ4 - те саме, що у формулі (9); d5 - те саме, що у формулі (5); δ5 - те саме, що у формулі (10).
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