ЗМІСТ
Update field in Word.


1 [bookmark: CadEE_Target_1]Розрахунок масової повітропроникності огороджувальної конструкції. Цегляна стіна з мінеральною ватою. 
Розрахунок масової повітропроникності виконуємо згідно з вимогами ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013.
1.1 [bookmark: CadEE_Target_2]Вихідні дані
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_3](1)


1.2 [bookmark: CadEE_Target_4]Визначаємо питому вагу зовнішнього повітря γ_з згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, формула (4).
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_5](2)


де tз - температура зовнішнього повітря, див. п. 1.
1.3 [bookmark: CadEE_Target_6]Визначаємо питому вагу внутрішнього повітря γ_в згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, формула (5).
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_7](3)


де tв - температура внутрішнього повітря, див. п. 1.
1.4 [bookmark: CadEE_Target_8]Коефіцієнт β_v приймаємо згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, таблиця 2, як для місцевості типу Б при висоті будівлі H=10.00 м.  Тип місцевості Б прийнято для міських територій, лісових масивів та інших місцевостей, рівномірно вкритих перешкодами заввишки понад 10 м.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_9](4)


1.5 [bookmark: CadEE_Target_10]Максимальну із середніх швидкостей вітру v приймаємо згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, до формули (3), за даними таблиці 6 ДСТУ-Н Б В.1.1-27. Для м. Київ повторюваність 16 % і більше мають напрями: північ, захід, північний захід. Найбільша середня швидкість серед цих напрямів відповідає напрямку/напрямкам північ і становить 2.70 м/с.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_11](5)


1.6 [bookmark: CadEE_Target_12]Розрахункову різницю тисків повітря на зовнішній та внутрішній поверхнях огороджувальної конструкції визначаємо згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, формула (3).
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_13](6)


де H - висота будівлі для розрахунку повітропроникності, див. п. 1; hi - висота верхньої межі елемента огороджувальної конструкції, див. п. 1; γз - питома вага зовнішнього повітря, див. п. 1.2; γв - питома вага внутрішнього повітря, див. п. 1.3; v, див. п. 1; βv - коефіцієнт вітрового тиску для огороджувальної конструкції, див. п. 1.
1.7 [bookmark: CadEE_Target_14]Визначимо характеристики кожного шару конструкції
1.7.1 [bookmark: CadEE_Target_15]Для шару 1 "Розчин складний (пісок, вапно, цемент)" значення базової різниці тисків Δp0_1, повітропроникності при базовій різниці тисків G_1_Δp0 та показника степеня n_1 приймаємо згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, таблиця 3, як для матеріалу "Штукатурка вапняна по кам'яному або цегляному муруванню" при товщині шару 0.02 м.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_16](7)


1.7.2 [bookmark: CadEE_Target_17]Повітропроникність шару 1 перераховуємо до розрахункової різниці тисків Δp згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, формула (2).
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_18](8)


де G1 Δp0 - повітропроникність шару за базової різниці тисків, див. п. 1; Δp - розрахункова різниця тисків на поверхнях огороджувальної конструкції, див. п. 1.6; Δp01 - базова різниця тисків для визначення повітропроникності шару, див. п. 1; n1 - показник степеня в законі повітропроникності шару, див. п. 1.
1.7.3 [bookmark: CadEE_Target_19]Для шару 2 "Кладка з цегли керамічної повнотілої звичайної на цементно-піщаному розчині ρ=1800 кг/м3" значення базової різниці тисків Δp0_2, повітропроникності при базовій різниці тисків G_2_Δp0 та показника степеня n_2 приймаємо згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, таблиця 3, як для матеріалу "Цегляне мурування із повнотілої цегли на цементно-піщаному розчині товщиною в одну цеглину та більше" при товщині шару 0.38 м.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_20](9)


1.7.4 [bookmark: CadEE_Target_21]Повітропроникність шару 2 перераховуємо до розрахункової різниці тисків Δp згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, формула (2).
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_22](10)


де G2 Δp0 - повітропроникність шару за базової різниці тисків, див. п. 1; Δp - те саме, що у формулі (8); Δp02 - базова різниця тисків для визначення повітропроникності шару, див. п. 1; n2 - показник степеня в законі повітропроникності шару, див. п. 1.
1.7.5 [bookmark: CadEE_Target_23]Для шару 3 "Розчин цементно-піщаний" значення базової різниці тисків Δp0_3, повітропроникності при базовій різниці тисків G_3_Δp0 та показника степеня n_3 приймаємо згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, таблиця 3, як для матеріалу "Штукатурка на цементно-піщаному розчині по кам'яному або цегляному муруванню" при товщині шару 0.01 м.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_24](11)


1.7.6 [bookmark: CadEE_Target_25]Повітропроникність шару 3 перераховуємо до розрахункової різниці тисків Δp згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, формула (2).
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_26](12)


де G3 Δp0 - повітропроникність шару за базової різниці тисків, див. п. 1; Δp - те саме, що у формулі (8); Δp03 - базова різниця тисків для визначення повітропроникності шару, див. п. 1; n3 - показник степеня в законі повітропроникності шару, див. п. 1.
1.7.7 [bookmark: CadEE_Target_27]Для шару 4 "Мінеральна вата (базальтове волокно) ρ=150 кг/м3" значення базової різниці тисків Δp0_4, повітропроникності при базовій різниці тисків G_4_Δp0 та показника степеня n_4 приймаємо згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, таблиця 3, як для матеріалу "Плити мінераловатні жорсткі" при товщині шару 0.18 м.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_28](13)


1.7.8 [bookmark: CadEE_Target_29]Повітропроникність шару 4 перераховуємо до розрахункової різниці тисків Δp згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, формула (2).
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_30](14)


де G4 Δp0 - повітропроникність шару за базової різниці тисків, див. п. 1; Δp - те саме, що у формулі (8); Δp04 - базова різниця тисків для визначення повітропроникності шару, див. п. 1; n4 - показник степеня в законі повітропроникності шару, див. п. 1.
1.7.9 [bookmark: CadEE_Target_31]Для шару 5 "Розчин цементно-піщаний" значення базової різниці тисків Δp0_5, повітропроникності при базовій різниці тисків G_5_Δp0 та показника степеня n_5 приймаємо згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, таблиця 3, як для матеріалу "Штукатурка на цементно-піщаному розчині по кам'яному або цегляному муруванню" при товщині шару 0.01 м.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_32](15)


1.7.10 [bookmark: CadEE_Target_33]Повітропроникність шару 5 перераховуємо до розрахункової різниці тисків Δp згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 5.1, формула (2).
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_34](16)


де G5 Δp0 - повітропроникність шару за базової різниці тисків, див. п. 1; Δp - те саме, що у формулі (8); Δp05 - базова різниця тисків для визначення повітропроникності шару, див. п. 1; n5 - показник степеня в законі повітропроникності шару, див. п. 1.
1.8 [bookmark: CadEE_Target_35]Оскільки конструкція має два або більше увімкнених у розрахунку шарів, її розглядаємо як багатошарову огороджувальну конструкцію з послідовним розміщенням шарів згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 4, рисунок 1Б. Повітропроникність такої конструкції визначаємо згідно з п. 5.2, формула (6).
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_36](17)


де G1 Δp, G2 Δp, G3 Δp, G4 Δp, G5 Δp - повітропроникність шару за розрахункової різниці тисків, див. п. 1.7.2, 1.7.4, 1.7.6, 1.7.8, 1.7.10.
1.9 [bookmark: CadEE_Target_37]Допустиму повітропроникність G_n приймаємо згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 4, таблиця 1, як для непрозорої огороджувальної конструкції та будівлі типу - одноквартирний будинок.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_38](18)


1.10 [bookmark: CadEE_Target_39]Перевірку повітропроникності огороджувальної конструкції виконуємо згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 4, формула (1).

1.11 [bookmark: CadEE_Target_41]Умова повітропроникності огороджувальної конструкції згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013, п. 4, формула (1) - виконується.
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