ЗМІСТ
Update field in Word.


1 [bookmark: CadEE_Target_1]Визначення температури точки роси та розподілу температур у конструкції згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.6-192:2013.
1.1 [bookmark: CadEE_Target_2]Розрахунок термічного опору. Цегляна стіна з мінеральною ватою. 
Визначимо термічний опір фрагменту конструкції згідно з вимогами ДСТУ 9191:2022. 
1.1.1 [bookmark: CadEE_Target_3]Опис конструкції. Загальна товщина конструкції складає 0.595 м. Кількість шарів конструкції - 5.  Шар №1 Розчин складний (пісок, вапно, цемент) та товщиною 0.020 м.  Шар №2 Кладка з цегли керамічної повнотілої звичайної на цементно-піщаному розчині з густиною 1800 кг/м3 та товщиною 0.380 м.  Шар №3 Розчин цементно-піщаний та товщиною 0.010 м.  Шар №4 Мінеральна вата (базальтове волокно) з густиною 150 кг/м3 та товщиною 0.180 м.  Шар №5 Розчин цементно-піщаний та товщиною 0.005 м. 
[image: ]
[bookmark: CadEE_Target_4]Рисунок 1.1. Розріз огороджувальної конструкції
1.1.2 [bookmark: CadEE_Target_5]Вологісні умови експлуатації матеріалів огороджувальної конструкції визначено згідно з додатком Б ДБН В.2.6-31:2021 . Призначення будівлі - одноквартирний будинок, для якої згідно з т.Б.2 ДБН В.2.6-31:2021 розрахункові значення температури і вологості приміщень θ_int= 20 °С, φ_int= 55 % відповідно. Вологісний режим приміщень приймаємо згідно з т.Б.1 ДБН В.2.6-31:2021 - нормальний,а також враховуючи, що конструкція зовнішня, то умови експлуатації згідно з т.Б.3 ДБН В.2.6-31:2021 - Б.
1.1.3 [bookmark: CadEE_Target_6]Розрахункові характеристики матеріалів конструкції визначаємо згідно з додатком А ДСТУ 9191:2022.
1.1.4 [bookmark: CadEE_Target_7]Коефіцієнти тепловіддачі визначаємо згідно з таблицею Б додатку Б ДСТУ 9191:2022. Для конструкції типу - стіна, розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої  та зовнішньої поверхонь огороджувальних конструкцій прийнято:
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_8](1)


1.1.5 [bookmark: CadEE_Target_9]Визначаємо опір теплопередачі конструкції згідно з формулою 2 ДСТУ 9191:2022:
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_10](2)


де hsi, hse, див. п. 1; d1, d2, d3, d4, d5 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1, 1, 1, 1, 1; λр1, λр2, λр3, λр4, λр5 - розрахункова теплопровідність матеріалу шару, див. п. 1, 1, 1, 1, 1.
1.1.6 [bookmark: CadEE_Target_11]Визначення розподілу температури в товщині конструкції згідно з формулою (5) ДСТУ Б В.2.6-192:2013:
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_12](3)


де d1, λр1 - те саме, що у формулі (2).
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де d1..d2, λр1..λр2 - те саме, що у формулі (2).
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де d1..d3, λр1..λр3 - те саме, що у формулі (2).
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де d1..d4, λр1..λр4 - те саме, що у формулі (2).
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де d1..d5, λр1..λр5 - те саме, що у формулі (2).

1.1.7 [bookmark: CadEE_Target_18]Температура в площинах на межі шарів : 
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де θint - температура внутрішнього повітря, див. п. 1; θext - температура зовнішнього повітря, див. п. 1; Rs - загальний опір теплопередачі конструкції, див. п. 1.1.5; hsi - те саме, що у формулі (2).
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_20](9)


де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (8); hsi - те саме, що у формулі (2); R1, див. п. 1.1.6.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_21](10)


де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (8); hsi - те саме, що у формулі (2); R2, див. п. 1.1.6.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_22](11)


де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (8); hsi - те саме, що у формулі (2); R3, див. п. 1.1.6.
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де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (8); hsi - те саме, що у формулі (2); R4, див. п. 1.1.6.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_24](13)


де θint, θext, Rs - те саме, що у формулі (8); hsi - те саме, що у формулі (2); R5, див. п. 1.1.6.
[image: ]
[bookmark: CadEE_Target_25]Рисунок 1.2. Розподіл температур у товщині огороджуючої конструкції ( з заданими вручну характеристиками).
Графік розподілу температур див. рис. 1.2
1.1.8 [bookmark: CadEE_Target_26]Температуру точки роси визначаємо за умов, коли температура повітря θ_int дорівнює 20 °С, а відносна вологість становить 55%.

1.1.9 [bookmark: CadEE_Target_28]Мінімально допустиме значення температури внутрішньої поверхні непрозорих огороджувальних конструкцій у зонах теплопровідних включень, θsi,min, у кутах і укосах віконних і дверних прорізів, прийнятому залежно від температурної зони експлуатації будівлі згідно з додатком А ДБН В.2.6-31:2021, повинно бути не менше ніж температура точки роси. Перевірка виконання вимог п. 5.5.1 ДБН В.2.6-31:2021
Оскільки: 

то умова п. 5.5.1 ДБН В.2.6-31:2021 виконується.
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