ЗМІСТ
Update field in Word.


1 [bookmark: CadEE_Target_1]Вологісні умови експлуатації матеріалів огороджувальної конструкції визначено згідно з додатком Б ДБН В.2.6-31:2021 . Призначення будівлі - одноквартирний будинок, для якої згідно з т.Б.2 ДБН В.2.6-31:2021 розрахункові значення температури і вологості приміщень θ_int= 20 °С, φ_int= 55 % відповідно. Вологісний режим приміщень приймаємо згідно з т.Б.1 ДБН В.2.6-31:2021 - нормальний,а також враховуючи, що конструкція зовнішня, то умови експлуатації згідно з т.Б.3 ДБН В.2.6-31:2021 - Б.
2 [bookmark: CadEE_Target_2]Коефіцієнти тепловіддачі визначаємо згідно з таблицею Б додатку Б ДСТУ 9191:2022. Для конструкції типу - стіна, розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої  та зовнішньої поверхонь огороджувальних конструкцій прийнято:
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_3](1)


3 [bookmark: CadEE_Target_4]Оцінка теплостійкості в літній період. Каркасна стіна, переріз по утеплювачу. 
Оцінку теплостійкості в літній період виконуємо згідно з вимогами ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013.
3.1 [bookmark: CadEE_Target_5]Вихідні дані
Параметри клімату району будівництва наведені в таблиці:
[bookmark: CadEE_Target_6]Таблиця №3.1. Розрахункові параметри клімату м. Одеса
	Назва параметра
	Значення

	Середня температура липня, °С (табл. 2 ДСТУ -Н Б В.1.1-27:2010)
	22.00

	Середня амплітуда добових коливань температури зовнішнього повітря в липні Аtз, °С (табл. 2 ДСТУ -Н Б В.1.1-27:2010)
	8.00

	Максимальне значення сумарної сонячної радіації, що надходить на вертикальну поверхню західної орієнтації в липні Imax, Вт/м2 (табл. 15 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010)
	652

	Середнє значення сумарної сонячної радіації, що надходить на вертикальну поверхню в липні Iсер, Вт/м2 (табл. 15 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010)
	160

	Мінімальна з середніх швидкостей вітру по румбах за липень, повторюваність яких становить 16% і більше υ, м/с(табл. 6 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010)
	2.50



Параметри мікроклімату приміщення наведені в таблиці:
[bookmark: CadEE_Target_7]Таблиця №3.2. Розрахункові параметри мікроклімату в приміщенні (Одеса)
	Назва параметра
	Значення

	Температура внутрішнього повітря tвн, °С (згідно з таблицею Б.2 ДБН В.2.6-31:2021)
	20.00

	Вологість внутрішнього повітря φвн, % (згідно з таблицею Б.2 ДБН В.2.6-31:2021)
	55.00

	Вологісний режим приміщення
	нормальний



При розрахунках враховується основні шари конструкції, їхні теплофізичні характеристики приймаються згідно з Додатком А ДСТУ 9191:2022 Теплофізичні характеристики матеріалів шарів конструкції наведені в таблиці:
[bookmark: CadEE_Target_8]Таблиця №3.3. Характеристики матеріалів шарів конструкції
	№
	Назва шару
	Товщина,
	Густина ρ,
	Теплопровідність λ,
	Коефіцієнт теплозасвоєння s, 

	
	
	(м)
	кг/м³
	Вт/(м*K). Умови експл. А
	Вт/(м²K). Умови експл. А

	1
	Листи гіпсокартонні ρ=800 кг/м3
	0.0125
	800
	0.19
	3.34

	2
	Пароізоляційна плівка
	0.0002
	1600
	0.3
	8.56

	3
	Мінеральна вата (базальтове волокно) ρ=50 кг/м3
	0.15
	50
	0.044
	0.37

	4
	Плити деревностружкові ρ=600 кг/м3
	0.012
	600
	0.13
	3.93

	5
	Мінеральна вата (базальтове волокно) ρ=150 кг/м3
	0.1
	150
	0.048
	0.67

	6
	Розчин цементно-піщаний
	0.005
	1800
	0.76
	9.6



3.2 [bookmark: CadEE_Target_9]Визначення теплових характеристик шарів непрозорої огороджувальної конструкції
Теплові опори теплопередачі шарів непрозорої огороджувальної конструкції розраховуємо з використанням значень λ для умов експлуатації A згідно з формулою (7) ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013
3.3 [bookmark: CadEE_Target_10]Визначення теплових характеристик шарів непрозорої огороджувальної конструкції
Теплові опори теплопередачі шарів непрозорої огороджувальної конструкції розраховуємо згідно з формулою (7) ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_11](2)


де d1 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ1, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_12](3)


де d2 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ2, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_13](4)


де d3 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ3, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_14](5)


де d4 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ4, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_15](6)


де d5 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ5, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_16](7)


де d6 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ6, див. п. 1.
3.4 [bookmark: CadEE_Target_17]Визначення теплових інерцій кожного шару непрозорої огороджувальної конструкції 
Теплові інерції шарів непрозорої огороджувальної конструкції розраховуємо згідно з формулами (5) та (6) ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013:
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_18](8)


де R1, див. п. 3.3; s1, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_19](9)


де R2, див. п. 3.3; s2, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_20](10)


де R3, див. п. 3.3; s3, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_21](11)


де R4, див. п. 3.3; s4, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_22](12)


де R5, див. п. 3.3; s5, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_23](13)


де R6, див. п. 3.3; s6, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_24](14)


де D1, D2, D3, D4, D5, D6 - теплова інерція шару конструкції, див. п. 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4.
3.5 [bookmark: CadEE_Target_25]Визначення розрахункової амплітуди коливань зовнішнього повітря згідно з п. 4.3 ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013
Коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції в літній період  визначаємо згідно з п. 4.4 ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013:
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_26](15)


де υ - швидкість вітру в літній період, див. п. 1.
Коефіцієнт поглинання сонячної радіації матеріалом зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції прийнято χ=0.70, як для пофарбування силікатне темно-сіре, згідно з табл. Б.1 ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013.
Розрахункова амплітуда коливань температури зовнішнього повітря в липні визначаємо згідно з ф. (2) ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013:
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_27](16)


де Atз - амплітуда коливань температури зовнішнього повітря, див. п. 1; χ - коефіцієнт поглинання сонячної радіації матеріалом, див. п. 1; Imax - максимальна сумарна сонячна радіація, див. п. 1; Iсер - середня сумарна сонячна радіація, див. п. 1; αзл - коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні в літній період, див. п. 3.5.
3.6 [bookmark: CadEE_Target_28]Визначення показника теплозасвоєння згідно з п. 4.13 ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013:
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_29](17)


де R1, s1 - те саме, що у формулі (8); hsi, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_30](18)


де R2, s2 - те саме, що у формулі (9); Y1 - показник теплозасвоєння поверхнею шару конструкції, див. п. 3.6.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_31](19)


де s3 - те саме, що у формулі (10).
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_32](20)


де R4, s4 - те саме, що у формулі (11); Y3 - показник теплозасвоєння поверхнею шару конструкції, див. п. 3.6.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_33](21)


де s5 - те саме, що у формулі (12).
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_34](22)


де R6, s6 - те саме, що у формулі (13); Y5 - показник теплозасвоєння поверхнею шару конструкції, див. п. 3.6.
3.7 [bookmark: CadEE_Target_35]Визначення величини затухання розрахункової амплітуди коливань температури зовнішнього повітря в огороджувальній конструкції.
Величина затухання розрахункової амплітуди коливань температури зовнішнього повітря в огороджувальній конструкції визначається згідно з ф. (3) ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013:
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_36](23)


де e, див. п. 1; D, див. п. 3.4; s1 - те саме, що у формулі (8); hsi - те саме, що у формулі (17); Y1 - те саме, що у формулі (18); s2 - те саме, що у формулі (9); Y2, Y4, Y6 - показник теплозасвоєння поверхнею шару конструкції, див. п. 3.6, 3.6, 3.6; s3 - те саме, що у формулі (10); Y3 - те саме, що у формулі (20); s4 - те саме, що у формулі (11); s5 - те саме, що у формулі (12); Y5 - те саме, що у формулі (22); s6 - те саме, що у формулі (13); αзл - те саме, що у формулі (16).
3.8 [bookmark: CadEE_Target_37]Визначення амплітуди коливань температури внутрішньої поверхні огороджувальних конструкцій
Амплітуда коливань температури внутрішньої поверхні огороджувальних конструкцій визначається згідно з ф. (1) ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013:
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_38](24)


де Atзроз - розрахункова амплітуда коливань температури зовнішнього повітря, див. п. 3.5; ν, див. п. 3.7.
3.9 [bookmark: CadEE_Target_39]Оскільки:

то умова (7)  ДБН В.2.6-31:2021 - виконується.
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