ЗМІСТ
Update field in Word.


1 [bookmark: CadEE_Target_1]Розрахунок теплової інерції непрозорої огороджувальної конструкції згідно з вимогами ДСТУ-Н Б В.2.6-190.
1.1 [bookmark: CadEE_Target_2]Визначення теплових інерцій кожного шару непрозорої огороджувальної конструкції. Цегляна стіна з мінеральною ватою. 
1.1.1 [bookmark: CadEE_Target_3]Опис конструкції. Загальна товщина конструкції складає 0.595 м. Кількість шарів конструкції - 5.  Шар №1 Розчин складний (пісок, вапно, цемент) та товщиною 0.020 м.  Шар №2 Кладка з цегли керамічної повнотілої звичайної на цементно-піщаному розчині з густиною 1800 кг/м3 та товщиною 0.380 м.  Шар №3 Розчин цементно-піщаний та товщиною 0.010 м.  Шар №4 Мінеральна вата (базальтове волокно) з густиною 150 кг/м3 та товщиною 0.180 м.  Шар №5 Розчин цементно-піщаний та товщиною 0.005 м. 
[image: ]
[bookmark: CadEE_Target_4]Рисунок 1.1. Розріз огороджувальної конструкції
1.1.2 [bookmark: CadEE_Target_5]Розрахункові характеристики матеріалів конструкції визначаємо згідно з додатком А ДСТУ 9191:2022.
При розрахунках враховується основні шари конструкції, їхні теплофізичні характеристики приймаються згідно з Додатком А ДСТУ 9191:2022 Теплофізичні характеристики матеріалів шарів конструкції наведені в таблиці:
[bookmark: CadEE_Target_6]Таблиця №1.1. Характеристики матеріалів шарів конструкції
	№
	Назва шару
	Товщина,
	Густина ρ,
	Теплопровідність λ,
	Коефіцієнт теплозасвоєння s, 

	
	
	(м)
	кг/м³
	Вт/(м*K). Умови експл. А
	Вт/(м²K). Умови експл. А

	1
	Розчин складний (пісок, вапно, цемент)
	0.02
	1700
	0.7
	8.95

	2
	Кладка з цегли керамічної повнотілої звичайної на цементно-піщаному розчині ρ=1800 кг/м3
	0.38
	1800
	0.7
	9.2

	3
	Розчин цементно-піщаний
	0.01
	1800
	0.76
	9.6

	4
	Мінеральна вата (базальтове волокно) ρ=150 кг/м3
	0.18
	150
	0.048
	0.67

	5
	Розчин цементно-піщаний
	0.005
	1800
	0.76
	9.6



1.1.3 [bookmark: CadEE_Target_7]Визначення теплових характеристик шарів непрозорої огороджувальної конструкції
Теплові опори теплопередачі шарів непрозорої огороджувальної конструкції розраховуємо згідно з формулою (7) ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_8](1)


де d1 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ1, див. п. 1.
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де d2 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ2, див. п. 1.
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де d3 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ3, див. п. 1.
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де d4 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ4, див. п. 1.
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де d5 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ5, див. п. 1.
1.1.4 [bookmark: CadEE_Target_13]Визначення теплових інерцій кожного шару непрозорої огороджувальної конструкції 
Теплові інерції шарів непрозорої огороджувальної конструкції розраховуємо згідно з формулами (5) та (6) ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013:
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де R1, див. п. 1.1.3; s1, див. п. 1.
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де R2, див. п. 1.1.3; s2, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_16](8)


де R3, див. п. 1.1.3; s3, див. п. 1.
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де R4, див. п. 1.1.3; s4, див. п. 1.
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де R5, див. п. 1.1.3; s5, див. п. 1.
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де D1, D2, D3, D4, D5 - теплова інерція шару конструкції, див. п. 1.1.4, 1.1.4, 1.1.4, 1.1.4, 1.1.4.
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